|  |
| --- |
| **Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11**  **pro změnu v užívání části stavby** |
| Dominikánské náměstí 195/11, 602 00 Brno; p.č. 516, k.ú. Město Brno [6100003] |

**KNIHA STANDARDŮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Popis | Obrázek |
| Okenní kování | Okenní rozvora  Odstín leštěná mosaz  (nová kastlová okna) |  |
| Okenní kování | Okenní klika  Odstín mosaz  (nová eurookna) |  |
| Dveřní kování | Dveřní klika s kulatou rozetou,  u WC a koupelny  včetně WC zámku  Barva černá, povrch Titan černý matný  (dveře na WC, do koupelny a kuchyňky a popelárny) |  |
| Dveřní koule | Dveřní koule na vstupní dveře,  Barva černá, povrch Titan černý matný |  |
| Bezpečnostní rozeta | Bezpečnostní rozeta kruhová, ø 54 mm,  Barva černá, povrch Titan černý matný |  |
| Madlo svislé | Sada dveřních madel pro dveře do obchodní jednotky, nerezová ocel,  Tyč ø 30 mm,  Délka 500 mm, rozteč 350 mm  Barva černá matná strukturovaná |  |
| Vinyl | Podlahová krytina – lepený vinyl  Odstín béžový, bude upřesněn na základě vzorkování |  |
| Podlaha – keramická dlažba | Mrazuvzdorná keramická dlažba matná, tl. 8 mm  kombinace osmihranných dlaždic 200x200 mm (barva antracit) a čtverců 40x40 mm (barva olivová) |  |
| Obklad | Keramický obklad hladký matný s mírně reliéfním povrchem, 300x53 mm, tl. 10 mm  Barva antracit, olivově zelená, bílá |  |
| Teraco | Sokl u schodiště z leštěného teraca  jemná zrnitost  (1-3 mm)  odstín šedý (dle kamenných schodišťových stupňů) |  |
| Sokl venkovní | Sokl z žulových desek, tl. 30 mm,  odstín béžový (bude vybrán na základě vzorkování) |  |
| Klozet | Závěsný klozet  490 x 360 mm, výška 430 mm,  Hluboké splachování, rimless  Včetně sedátka a poklopu,  Barva bílá  4 ks |  |
| Sprchová vanička | Sprchová vanička 1100x800 mm z litého mramoru,  Výška 30 mm, barva bílá, protiskluzové provedení.  Včetně výpusti  (černá matná)  Odtok v rohu nebo na kratší straně |  |
| Tlačítka splachování | Ovládací tlačítka splachování k podomítkovému modulu,  Nerez, barva černá |  |
| Umyvadlo | Umyvadlo keramické  450x340x mm,  VÝŠKA 145 mm  Barva bílá  (Vhodné pro nábytkovou skříňku) |  |
| Sprchové dveře | Sprchová zástěna s dveřmi, š. 1100 mm, v. 2000 mm; dveře posuvné,  rám černý matný,  sklo matné |  |
| Umyvadlová baterie | Umyvadlová baterie stojánková páková, water saving  Matná černá  s bidetovou sprškou s integrovaným přepínáním, včetně nástěnného držáku |  |
| Sprchová baterie | Sprchový set s tyčí, ruční sprchovou hlavicí a termostatickou baterií,  Barva černá, |  |
| Otopný žebřík | Otopný žebřík, teplovodní topení  Barva černá |  |
| Dávkovač ručníků | Dávkovač ručníků vestavný do skříňky, broušená nerez;  Rozměr 121x298 mm, výška 298 mm |  |
| Háček | Háček na oblečení dvojitý,  černý |  |
| Držák toaletního papíru | Držák na toaletní papír s krytem,  černá |  |
| WC štětka včetně držáku na zeď | WC štětka včetně stojánku, závěsná na zeď.  černá |  |
| Odpadkový koš nástěnný | Odpadkový koš nástěnný, 25 litrů  černý  rozměr 360x160 mm,  výška 435 mm |  |
| Dřez | Dřez granitový s odkapem, včetně sítkového ventilu a odtokového systému  Rozměr 620x440 mm, rozměr dřezové části 330x380 mm, hloubka 170 mm  Černá barva |  |
| Dřezová baterie | Dřezová baterie páková, s perlátorem, černá matná |  |
| Radiátor | Radiátor,  bílý s přední krycí deskou s pruhy |  |
| Dveřní doraz | Dveřní doraz kulatý na zem, odstín černý  Průměr 44 mm,  výška 38 mm |  |