DOPLNĚNÍ 20-09-08

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R:** | **3** | **Květinářská** |  |  | **obj** |
| **Díl:** | **0** | **Přípravné a přidružené práce** |  |  | **d** |
| 2 | 0.2 | Vytyčení vedení IS a jejich ochrana  Týká se provozovny řeznictví, kde jsou přívody 230 V k ventilátorům. Dva jsou po stranách, v rozích bouraných výkladců, a jeden velký nad vstupem. Pozice jsou označeny v příloze D.1.1.02 stávající stav – pohled, textem „VZT“. V pravém pilíři je umístěno tlačítko, pravděpodobně slouží pro přivolání obsluhy.  Týká se provozovny Květinářství, kde jsou pod římsou dva vývody 230 V pro reflektorové osvětlení a jeden přívod 230 V na pravé straně římsy pro elektrickou markýzu.  Týká se vstupního portálu, kde je přívod pro zvonkové tablo bytové části domu.  Ani v jednom z případů se nejedná o objektové přípojky NN. Součástí rekonstrukce nejsou vedení vody, plynu ani kanalizace. | Kus | 1,00000 | o jaké sítě se jedná a kolik jich je? |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  | **d** |
| 4 | 349234841R00 | Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních  Oprava, zarovnání a zpevnění stávající římsy po odstranění původního obkladů, římsa se nezvětšuje. Předpokládaný rozměr římsy pod obkladem je hloubka 20 až 130 mm, výška 180 mm, hranatá, bez profilace.  K římse se bude kotvit kovový kastlík kazetové markýzy. Zůstane tedy skrytá, bez povrchové úpravy fasádní omítkou.  Shora bude nově provedeno oplechování římsy, s přesahem přes kastlík markýzy. Oplechování bude obsahovat trny proti holubům. | m | 18,70000 | profil římsy? |
| **Díl:** | **62** | **Upravy povrchů vnější** |  |  | **d** |
| 8 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení  Lešení není součástí této položky, pouze zakrývání. | m2 | 40,61540 | je součásti i lešení? |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  | **d** |
| 49 | 96.8 | Demontáž označení provozovny na fasádě, kotvení,doplňky  Týká se provozovny řeznictví, kde je velkoplošný polep reklamní fólií na obkladu fasády, celková plocha 18 m2.  Týká se provozovny vinárna, kde je velkoplošný polep reklamní fólií na obkladu fasády a na skle, celková plocha 6 m2. Nahoře je reklamní panel s polepem v ocelovém rámečku hloubky 100 mm, rozměry šířka 4560 mm, výška 970 mm.  Týká se provozovny květinářství, kde je velkoplošný polep reklamní fólií na skle nadsvětlíku, celková plocha 2,5 m2. Na pravé straně, nad úrovní římsy, je vývěsní štít na dvou konzolách kotvených do zdiva, rozměry zhruba šířka 600 mm, výška 1000 mm, tloušťka panelu 100 mm. | kus | 2,00000 | rozměry a materiál označení? |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  | **d** |
| 69 | 766.1 | Dřevěné vnitřní obložení boků výkladců,lakov.deska, bílá, kotvení,detaily,doplňky,D+M  Přidána položka Tn1 do výkazu PSV.  Týká se provozovny řeznictví. Jde o výměnu původního dřevěného obkladu mezi profilem výkladce a keramickým obkladem na obou vnějších stranách provozovny.  Původní dřevěný obklad může být nahrazen i keramickým obkladem, pokud bude navazovat na stávající keramický obklad, bez ozubu. | m2 | 1,86300 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| 70 | 766.2 | Nová dřevěná dvířka HUP v obkladu fasády, rám, nátěr,kotvení,detaily,doplňky,D+M  Položka Zn6 ve výkazu PSV. | kus | 1,00000 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  | **d** |
| 80 | 767.1 | Venkovní označení provozovny, nerez trny, černé sklo, grafika,lesklý kov,kotvení,detaily,D+M  Týká se provozovny vinárna a květinářství.  Označení provozovny bude tvořit předsazený dřevěný panel v barvě a provedení jako obklad fasády. Panel bude přišroubován k podkladu, přes nerezové trny. Tento panel se může v čase měnit, aniž by došlo k poškození obkladu fasády pod ním.  Na panelu bude nalepený individuální řezaný text nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např. Alu-Bond deska) a bezpatkový font.  Přidána položka Zn8 do výkazu PSV. | kus | 2 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| 83 | 767.5 | Označení provozovny,sklen. pás na fasádě,lepení, nápis na sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M  Týká se provozovny řeznictví.  Označení provozovny bude tvořit předsazený skleněný čirý panel. Panel má být průhledný, aby nebyl zakryt obklad fasády z černého skla. Panel bude přišroubován k podkladu, přes nerezové trny. Tento panel se může v čase měnit, aniž by došlo k poškození obkladu fasády pod ním.  Na panelu bude nalepený individuální řezaný text nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např. Alu-Bond deska) a bezpatkový font.  Přidána položka Zn9 do výkazu PSV. | kus | 1 | o jaký výrobek se jedná, chybí specifikace ve výpisu prvků |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  | **d** |
| 96 | M21.1 | Svítidla venkovní,60x60cm, zapojení, montáž, kabeláž, napojení na el. ,kotvení,doplňky,D+M  Týká se všech tří provozoven. Netýká se vstupu do bytové části domu.  Pod kastlíkem kazetové markýzy bude hluboká ALU lišta (30x30 mm) s LED páskem a opálovým difuzorem. LED pásek bude svítit dolů, na panel s označením provozovny. Pod markýzu připravit vývod na 12V, trafo a spínač budou v interiéru dané provozovny.  Celkem tři části:  - řeznictví, délka 9970 mm  - vinárna, délka 4940 mm  - květinářství, délka 3680 mm  Výkon LED pásků určí specialista (12 až 20 W/m). Barva světla neutrální bílá max. 4000 K. | kus | 2,00000 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |
| 97 | M21.2 | Svítidla do podhledu řeznictví, zapojení, montáž, kabeláž, napojení na el. ,kotvení,doplňky,D+M  Týká se provozovny řeznictví.  V kazetách podhledu budou celkem 4 nová vestavná, směrová, bodová svítidla. Přívod bude nad podhledem, stávající 230 V. Vestavné svítidlo bude v čtvercovém rámečku, v tmavém provedení, s LED zdrojem. Rozměry 100x100 až 200x200 mm. Výkon zdroje určí specialista. | kus | 4,00000 | Chybí PD, specifikace materiálu a množství, popis prací nutných pro elektroinstalace |