**Technické požadavky – aktualizace dne 9.6.2021:**

Vnitřní klimatizační jednotky budou nainstalovány do kanceláří včetně rozvodů a odtoků, které budou svedeny do odpadů.

Venkovní klimatizační jednotky budou nainstalovány včetně rozvodů na fasádu objektu Měnínská 4 ve vnitrobloku. Rozvody budou na povrchu v místnostech lištou a na chodbě do sádrokartonového kastlíku. Napájení venkovních klimatizačních jednotek el. přívodem bude provedeno z rozvaděče, který je umístěn ve 2p. na chodbě a vedení bude v sádrokartonovém kastlíku.   
V rozvaděči budou umístěné jističe patřičné hodnoty. Ke každé vnitřní klimatizační jednotce bude samostatný ovladač.  Zhotovitel dodá revizní zprávu. Sádrokartonový kastlík není součástí realizace.

**Vnitřní jednotky klimatizace – požadovaný počet 5 ks –** musí splňovat následující požadavky:

* Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch
* Energetická třída min. A++
* Výkon chlazení min. 3 kW
* Výkon topení min. 3 kW
* Záruční doba min. 2 roky
* Dálkové ovládání
* Hlučnost 19 – max. 42 dB, při plném výkonu v místnostech

Vnitřní jednotky budou umístěny ve 2. patře budovy Měnínská 4 v kancelářích 207, 208, 209, 210, 211 nade dveřmi, vedení povede sádrokartonovým kastlem na chodbě.

**Venkovní jednotky klimatizace – požadovaný počet 2 ks –** musí splňovat následující požadavky:

**Požadavky na 1. kus klimatizace:**

* Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch
* Energetická třída A++
* Výkon chlazení min. 7 kW
* Výkon topení min. 7 kW
* Záruční doba min. 2 roky

**Požadavky na 2. kus klimatizace:**

* Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch
* Energetická třída min. A++
* Výkon chlazení min. 5 kW
* Výkon topení min. 5 kW
* Záruční doba min. 2 roky

Venkovní jednotky budou umístěny ve dvoře budovy Měnínská 4 (v rohu budovy sousedící s Divadlem na Orlí). Umístění venkovních jednotek – přiložený plánek.