**ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DĚTSKÉ SKUPINY**

**ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NORMY**

*v pozdějším znění*

**ZÁKONY**

* **zákon č. 134/2016 Sb.**

o zadávání veřejných zakázek

* **zákon č. 283/2021 Sb.**

stavební zákon (platnost od 29.07.2021, účinný od 01.01.2024)

* **zákon č. 133/1985 Sb.**

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

**VYHLÁŠKY**

* **vyhláška č. 499/2006 Sb.**

o dokumentaci staveb

* **vyhláška č. 503/2006 Sb.**

o obsahu a rozsahu DUR

* **vyhláška č. 169/2016 Sb.**

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Hygiena

* **vyhláška č. 410/2005 Sb.**

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

* *MŠ – nezastavěná plocha pozemku vč. travnaté plochy = 4 m2/žáka*
* *MŠ – denní místnost (herna+ložnice) = 4 m2/žáka, stavebně oddělená místnost = 3 m2/žáka*
* *MŠ – plocha na lůžko = 1,7 m2/žáka*
* *MŠ – 5 dětí = 1xWC+umyvadlo, min. 1 sprchový kout v koupelně*
* *ZŠ – kmenová učebna = 1,65 m2/žáka*

Požární ochrana

* **vyhláška č. 246/2001 Sb.**

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

* **vyhláška č. 23/2008 Sb.**

o technických podmínkách požární ochrany staveb

*§ 23 Stavba užívaná k činnosti školy a školského zařízení*

* *objekt MŠ nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží*
* *objekt MŠ – každá třída je samostatný požární úsek*
* *nejméně 2 únikové cesty (nad 20 dětí)*
* **vyhláška č. 268/2011 Sb.** (z 06.11.2011)mění vyhlášku č. 23/2008 Sb.

o technických podmínkách požární ochrany staveb

Bezbariérovost

* **vyhláška č. 398/2009 Sb.**

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

* **vyhláška č. 268/2009 Sb.**

o technických požadavcích na stavby

*§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení*

* *nejmenší světlá výška místností MŠ = 3m, ZŠ = 3,3m*
* *nejmenší šířka chodeb MŠ = 1,2 m, ZŠ = 3 m*
* *MŠ – spodní třetina dveří nesmí být zasklívána, zasklení – bezpečnostní*
* *dveře do výukových místností = 900 mm*
* *teplota vody u umyvadel max. 45°C*
* **vyhláška č. 269/2009 Sb.**

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

**NORMY**

* **ČSN 74 4505 – Podlahy**

*Pozor na protiskluznost podlah*

* **ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy**

*Pozor na výšku zábradlí*

**DĚTSKÉ SKUPINY**

* **vyhláška č. 350/2021 Sb.**

o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

* **zákon č. 247/2014 Sb.**

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

*HLAVA III Technické požadavky na stavby a hygienické požadavky na prostory a provoz*

**OBECNÉ INFORMACE K OBJEKTŮM, POZEMKŮM ZŠ, MŠ**

**Parametry pozemku**

* pozemek - sklon do 10% na osluněné strany, na jih 5%, pokud je víc, musí se řešit využití pozemku
* hluk do 50dB, jinak protihlukové stěny a jiná opatření
* parkování 1 místo/5 dětí u školek a základních škol (90% míst krátkodobé)

**Parametry budovy**

**mateřská škola**

* max. 2 nadzemní podlaží
* 24 žáků na jednu třídu
* nezastavěná plocha pozemku 30 m2/žák, plocha dětského hřiště 4 m2/žák,
* pozemek zatravněn a osázen, rostliny nesmí být zdraví nebezpečné, minimum komunikačních ploch, oplocení

**základní škola**

* max. 3-4 nadzemní podlaží
* prostory do 5.třídy v 1. a 2. podlaží
* 30 na jednu třídu (i při 25 dětech na třídu jsou školy předimenzované)
* celková plocha pozemku 34 m2/ž, zastavěná plocha 4,6 m2/ž, plocha tělovýchovných zařízení 16 m2/ž, plocha přestávkových ploch 4 m2/ž