
**Vídeňská 11a, Brno - zateplení štítu:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení štítové zdi objektu Vídeňská 11a, Brno. Štít bude zateplen ze dvora objektu Vídeňská 11, Brno (viz výřez z KM níže). Štít je přístupný pouze ze dvora Vídeňská 11, Brno.

Součástí plnění je také zajištění fasádního lešení, veškeré dopravy a přesunů materiálů a hmot, a režijní náklady.



Orientační rozměry:

šířka štítu 9,5m

výška štítu 14,9m

plocha zateplení 150m2

požadované parametry:

systémová skladba, kotvení, prodyšný omítkový a stěrkový systém, včetně rohových profilů, dilatačních profilů k fasádě Vídeňská 11, včetně horního oplechování rš 350 - pozink, napojení na stávající krytinu, izolace minerální vata 180mm, sokl XPS

předpokládaný termín realizace 11/21 - 12/21

**Upozornění:**

Objekt Vídeňská 11, Brno v současné době prochází celkovou rekonstrukcí - místo stavby je tedy v současnosti staveništěm rekonstrukce BD Vídeňská 11, Brno. Objednatel je vlastníkem obou objektů (Vídeňská 11, Brno i Vídeňská 11a, Brno). Zhotovitel bude dbát pokynů koordinátora BOZP.

Fotografie štítu:

****