Příloha 4 Technická specifikace

**Technická specifikace**

pro zakázku s názvem:

**„Zajištění efektivního odpadového hospodářství – dodávka 190 000 ks kelímků typu HOT CUP a 157 ks úložných boxů“**

*Dodavatel do sloupce „Nabídka“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.*


**Vratné plastové kelímky o objemu 0,2 l na horké nápoje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| **Počet ks** | **190 000 ks** | …….. ks |
| Objem 0,2 l | ANO | ANO/NE |
| Nápojový kelímek na teplé nápoje, který je opatřen speciální vroubkovanou zónou se zesílenou stěnou, jenž zamezí prostoupení horkosti nápoje, určený k opakovanému použití | ANO | ANO/NE |
| Materiál – polypropylen (PP), hygienicky  a zdravotně nezávadný | ANO | ANO/NE |
| Vylisovaná a metrologicky ověřená ryska 0,2 l  (POŽÁDOVÁNO DOLOŽENÍ CERTIFIKÁTU OD ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU) | ANO | ANO/NE |
| Průměr vrchního vnějšího lemu nápojového kelímku | 76 – 80 mm | ………… mm |
| Výška nápojového kelímku | 93 – 107 mm | ………. mm |
| Průměr spodní hrany nápojového kelímku | 50 – 55 mm | ………… mm |
| Hmotnost nápojového kelímku | 27 – 35 g | …………. g |
| Tloušťka stěny nápojového kelímku | min. 1,7 mm | ………… mm |
| Minimální teplotní stálost materiálu | 120 °C | ANO/NE |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | ANO/NE |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14. 1. 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, včetně všech jejích oprav a dodatků  (POŽADOVÁNO DOLOŽENÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ) | ANO | ANO/NE |
| Mytí – manuálně i plně automatizované myčky | ANO | ANO/NE |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | ANO/NE |
| Originální plnobarevný fotorealistický potisk IML | ANO | ANO/NE |
| Plocha pro originální plnobarevný fotorealistický potisk IML minimálně (ŠxV)\* | 215 x 84 mm | …………. mm |
| Konzultace zadavatelem připravovaného grafického návrhu před samotným tiskem | ANO | ANO/NE |
| Zadavatel požaduje tisk 8 motivů | ANO | ANO/NE |
| Barva bíla | ANO | ANO/NE |

**Úložné boxy na kelímky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| **Počet ks** | **157 ks** | ANO/NE |
| Skladový box z polypropylenu (hygienicky a zdravotně nezávadného) s víkem na uzavírání | ANO | ANO/NE |
| Víko obsahuje lem, který brání vniknutí vody a nečistot do boxu | ANO | ANO/NE |
| Kapacita jednoho boxu:  - min. 320 ks kelímků na teplé nápoje o objemu 0,2 l | ANO | ANO/NE |
| Velikost boxů 60 x 40 x 32 cm (DxŠxV) | ANO | ANO/NE |

**\* Zadavatel předkládá návrh potisku:**

****

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*