## V rámci veřejné zakázky „Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed“ byly vzneseny následující dotazy:

*Otázka: „Požadujete: Řezy objekty podélné i příčné v každém traktu, můžete prosím upřesnit o jaký počet jde?“*

Odpověď: Počet řezů je uveden v každé z příloh „Zakreslení Dominikánská 2“ a „Zakreslení Měnínská 4“ viz přílohy na profilu zadavatele.

*Otázka: „Požadujete: V samostatné vrstvě výkresu půdorysu provést (samostatná vrstva - možnost vypnout/zapnout/měnit), toto chcete mít v pdf.? protože výstupy jsou požadované právě v tomto formátu.“*

## Odpověď: Výstupy jsou požadovány ve formě .dwg (samostatná vrstva možnost vypnout/zapnout/měnit) a .pdf (samostatná vrstva možnost vypnout/zapnout). Viz obchodní podmínky odstavec III., čl. 3.

*Otázka: „Je možné upřesnit/potvrdit rozsah požadovaného pasportu. Z výzvy a SOD vyplývá, že se jedná o dva objekty Dominikánská 2, č.p.264 ležící na pozemku p.č. 490 – označeno fialovou barvou, nádvoří označeno modrou barvou. Nebo je předmětem veřejné zakázky také objekt ležící na p.č. 493?* *Měnínská 4, č.p.524 ležící na pozemku p.č. 164. Je třeba zaměřit také objekt na p.č. 163/2?“*

*Pozn.: Tazatel přiložil k dotazu zakreslení budov z Katastru nemovitostí, kde jsou budovy označeny barevně.*

Odpověď: Předmětem díla je vyhotovení pasportů budov ÚMČ Brno-střed. ÚMČ Brno-střed se skládá ze tří objektů:

Dominikánská 2

* hlavní budova, parc. č. 490, k.ú. Město Brno, budova je z 80% podsklepená, má 3 podzemní podlaží
* dvorní budova, parc. č. 493, k.ú. Město Brno, budova je z 60% podsklepená, má 2 podzemní podlaží

## Měnínská 4 – parc. č. 164, k.ú. Město Brno, budova je z 50% podsklepená

## Viz obchodní podmínky čl. II.

## *Otázka: „Prosím o specifikaci pater jednotlivých objektů, které je třeba zaměřit:*

* 1. *Dominikánská 2 č.p.264 na p.č.490: sklep, přízemí, 1.NP, 2.NP, 3.NP*
  2. *Objekt na parcele č. 493 (pokud je součástí předmětu VŘ): sklep, přízemí, 1.NP*
  3. *Měnínská 4 na pozemku p.č. 164 : sklep, přízemí(1.NP), 2.NP, 3.NP, 4.NP*

## *Objekt na pozemku p.č. 163/2 – pouze exteriér“*

## Odpověď: Viz přílohy „Zakreslení Dominikánská 2“ a „Zakreslení Měnínská 4“ na profilu zadavatele.

*Otázka: „Požadované prvky TZB budou kresleny schematicky s označením VZT jednotka, HUP, HUV, apod.?“*

Odpověď:Ano, zakreslení požadujeme pouze schematicky.

*Otázka: „Pohledy vykreslit bez rastru a ozdobných prvků fasády?“*

Odpověď:Pohledy požadujeme zakreslitpouze schematicky bez podrobného zaměření.

*Otázka: „Interiérové ozdobné prvky je nutno vykreslovat?“*

Odpověď:Interiérové ozdobné prvkypožadujeme zakreslitpouze schematicky bez podrobného zaměření.

*Otázka: „Výkresy krovů budou řešeny jako standartní stavební dokumentace (půdorys + řezy)? Kolik řezů a v kterých místech je požadováno?“*

Odpověď:Zakreslení krovů požadujeme zakreslit bez půdorysů a řezů.