**Veřejná zakázka – Oprava parterů – Joštova 3, Kobližná 9, Koliště 29, Květinářská 2 a Masarykova 14**

###### **ŽÁDOST O Dodatečné informace k zadávací dokumentaci**

**V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:**

**Dotaz č. 1**

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | **Požadavek na doplnění a vysvětlení** |
| **R:** | **A01** | **Kobližná Nové konstrukce\_RTS 20/ I** | |  | **obj** |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce, bourání** |  |  | d |
| 23 | 9X00P06 | D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad drogerií, nový nátěr,, , odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P06  **Plocha ocel. konstrukcí, kde se uvažuje očištění a povrchová úprava: 9,20 m2 nad drogerií.** | kpl | 1,00000 | množství očišťované plochy |
| 24 | 9X00P07 | D+M chemické a mechanické očištění kovové konstrukce z válc. profilů římsy nad východní jednotkou,,, nový nátěr, odstranění stávající výplně, dle PD - pozn. P07  **Plocha ocel. konstrukcí, kde se uvažuje očištění a povrchová úprava: 24,30 m2 nad východní jednotkou.** | kpl | 1,00000 | množství očišťované plochy |
| 25 | 9X00P10 | D+M úprava styku stávající podlahy s novou předstěnou v drogerii, dle PD - pozn. P10  **Viz přesný popis na výkrese D.1.4.2 Pohled na parter, legenda poznámek, specif. pro P.10**  **Rozměry – viz délkové kóty na výkresu D.1.4.3 Celkový půdorys: délka 1x 0,15 m + 1x 0,65 m = celkem 0,8m**  **Kresba viz také výkres D.1.4.5 Pohledy vnitřní.**  **Viz také TZ str.9 Provoz v průběhu výstaby = Po provedení projektovaných prací bude ochranná stěna odstraněna a dotčené konstrukce uvedeny do původního stavu (nutno počítat s opravami ve styku**  **stěny s podlahou, stěnami a stropem …** | Kpl  **m** | 1,00000  **0,8** | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| 26 | 9X00P14 | D+M zvonkové tablo včetně zapojení, kotvení, příslušenství, dle PD - pozn. P14  **Veškerý popis tabla viz PD, příloha D.1.11.2 Standard zvonkové tablo.**  **Kusovník = 1kus** | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| 27 | 9X00ST10 | Osekání zdi v tl. 30mm v kruhu d=300mm v dostatečné hloubce, dle PD - pozn. ST10  **Viz přesný popis na výkrese D.1.4.2 Pohled na parter, výpis staveb. úprav na výkresu a specif. pro ST.10.**  **Viz také výkres výpisu kamenických výrobků D.1.10.1, kde je vyznačena kresebně i poloha.**  **Součástí je základní zapravení pro možnost osadit svítidlo, což je zřejmé z popisu účelu této stavební úpravy** | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| **R:** | **B01** | **Kobližná Bourací práce\_RTS 20/ I** |  |  | **obj** |
| **Díl:** | **M24** | **Montáže vzduchotechnických zařízení** |  |  | d |
| 29 | M24XD17 | Odstranění VZT jednotky a rozvodů (dosavadní provoz kebab grilu) včetně likvidace  **Vzt jednotka rozměry ca 800/500/400, včetně přidružených zbytků rozvodů, kabelářže apod.**  **1ks**  **Foto:**  F:\PARTERY\IMG_0737.JPG | kpl | 1,00000 | nedostatečná specifikace položky a množství? |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  | d |
| 9 | 9 R00 | Hodina  **Daná položka nebyla ve výkazu objektu nalezena. Prosíme případně o bližší specifikaci.** | ks | 2,00000 | hodina čeho? |

Prosím o doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr.

Zadavatel uvádí, že v rámci odpovědí na dotazy bylo ze strany GP provedeno

1/ Vloženy odpovědi na dotazy vepsáním do formuláře k otázkám přímo, modrým textem.

2/ Doplněny pomocné printscreeny z výkresové a textové části PD – pro snazší vyhledání; pouze Masarykova 14

3/ Upraven výkaz pro Masarykova 14; pouze znulování množství položky č. 36 výkazu