**Práce a dodávky, které nejsou součástí soutěže „Cejl 49 – oprava nebytového prostoru“**

**BUDE ZAJIŠTĚNO ZADAVATELEM:**

1. Demontáž a likvidace **Z/03** – stávající ocelový výkladec 1900/1900mm (dle výkresu D.1.1.11)
2. Demontáž a likvidace **Z/04** – stávající ocelový výkladec 2350/1825+1203/2390+650/1825mm (dle výkresu D.1.1.11)
3. Demontáž a likvidace **Z/05** – stávající ocelový výkladec 2350/1825+1203/2390+650/1825 mm (dle výkresu D.1.1.11)
4. Dodávka + montáž **T/01** – okno dřevěné jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí s nadsvětlíkem 1200 x 1400+600 mm, (1200 x 2000 mm) včetně rámu a kování, kompletně (dle výkresu D.1.1.09)………………….….……..….3kusy
5. Dodávka + montáž **T/04a** – dveře vstupní 1000/1970+400 mm včetně kování a zárubně, kompletně (dle výkresu D.1.1.09)……………….1 kus
6. Dodávka + montáž **T/04b** – okno jednokřídlové otevíravé 650 x 1825 mm, kompletně dle

výkresu D.1.1.09……….……………………………….1 kus

1. Dodávka + montáž **T/04c** – okno jednokřídlové fixní 2350x 1825 mm, kompletně dle výkresu D1.1.09………………………………………………………1 kus
2. Dodávka + montáž **T/05**- okno dřevěné jednokřídlové, otočné, podle svislé osy 1900 x 1825 mm, včetně rámu a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.09………………..…………………………………..1 kus
3. Dodávka + montáž **T/05a** – dveře vstupní 1000/1970 + 400 mm včetně kování a zárubně, kompletně dle výkresu D.1.1.09……………….1 kus
4. Dodávka + montáž **T/05b** – okno jednokřídlové otevíravé 650 x 1825 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.09……………………………………….1 kus
5. Dodávka + montáž **T/05c** – okno jednokřídlové fixní 2350x 1825 mm, kompletně dle výkresu D1.1.09………………………………………………..……1 kus